附件：

**教室桌椅采购方案**

西北工业大学陕西省干部教育培训基地阶三阶四教室需购置办公家具，具体需求如下：

一、阶三教室需求：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** | **要求** |
| 1 | 讲台弧形桌 | 1 | 张 | 规格：5593mm\*600mm\*750mm  每个座位有电源、USB插口  国优环保板材、油漆、五金件 |
| 2 | 讲台椅 | 6 | 把 | 规格：600\*650\*1150  真皮座椅、可调节椅高、座背  可通过BIFMA X5.1静压测试 |
| 3 | 前排弧形桌 | 4 | 张 | 规格：4382\*400\*750  每个座位有电源、USB插口  国优环保板材、油漆、五金件 |
| 4 | 后排直条桌 | 10 | 张 | 规格：4350mm\*400mm\*750mm  每个座位有电源、USB插口  国优环保板材、油漆、五金件 |
| 5 | 学生椅 | 70 | 把 | 规格：565\*645\*1010  椅座椅被采用进口网布；椅背，腰靠由PP+GF材质注塑而成；五星脚由PA材质注塑而成  可通过BIFMA X5.1静压测试 |
| 6 | 水吧、低柜 | 1 | 套 | 国标E1级25厚实木多层板 |

二、阶四教室需求：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** | **要求** |
| 1 | 讲台直条桌 | 1 | 张 | 规格：6200\*600\*750  每个座位有电源、USB插口  国优环保板材、油漆、五金件 |
| 2 | 讲台椅 | 6 | 把 | 规格：600\*650\*1150  真皮座椅、可调节椅高、座背  可通过BIFMA X5.1静压测试 |
| 3 | 后排直条桌 | 10 | 张 | 规格：4460mm\*400mm\*750mm  每个座位有电源、USB插口  国优环保板材、油漆、五金件 |
| 4 | 学生椅 | 50 | 把 | 规格：565\*645\*1010  椅座椅背采用进口网布；椅背，腰靠由PP+GF材质注塑而成；五星脚由PA材质注塑而成  可通过BIFMA X5.1静压测试 |
| 5 | 活动桌 | 12 | 张 | 规格：1400\*400\*750  桌面背板采用国标E1级25厚双饰面板；桌架采用1.5厚钢管；除锈静电喷涂 |
| 6 | 活动椅 | 24 | 把 | 规格：550\*605\*950  椅座椅背采用进口网布；背外板PP+GF材质注塑；  主铁架φ25\*2.0mm圆管加工 |
| 7 | 水吧 | 1 | 套 | 国标E1级25厚实木多层板 |